beide zijplaten 2cm te hoog, gaten meeverplaatsen + doorvoer draad leds
voorste zijplaat mitsumi 40 ipv 20
plaat onder laserbuis 2* extra gaatje 1.5 cm naar voren (voor tyraps)
staandetr achterplaat 472 van uiterste tand tot achterwand
staanse achterplaat 285 van kortste tand (op bodemplaat)
plaatje 65*75 hart 50 2 gaten op 15*15 en 10*16 (10 is op mitsumi)
